|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | *tm* | *H* | *z* | *Qm* |  |
| Hour | m | m | m3/s | m/s |
| 实测 | | | 12:30 | 732.25 | 720.9 | 6500 |  |
| 典型参数反常 | | | 11:02 | 735.21 | 723.41 | 7609.97 |  |
| m | A-1 | *m*=0.6, *C*=1.35 | 11:12 | 730.04 | 717.36 | 7829.65 |  |
| A-2 | *m*=0.5, *C*=1.35 | 11:16 | 729.49 | 716.40 | 7858.80 |  |
| A-3 | *m*=0.5, *C*=1.69 | 10:27 | 731.31 | 719.52 | 8300.19 |  |
| 双曲线 | B-1 | *a*=1.0,*b*=0.0005 | 10:57 | 730.55 | 717.06 | 9475.62 |  |
| B-2 | *a*=0.9,*b*=0.0003 | 10:26 | 724.61 | 707.10 | 13524.99 |  |
| 指数 | C-1 | *a*1=8,*b*1=1.2 | 16:53 | 730.04 | 718.25 | 7512.91 |  |
| C-2 | *a*1=10,*b*1=1.2 | 15:31 | 724.96 | 710.53 | 10357.93 |  |
| C-3 | *a*1=8,*b*1=1.3 | 15:11 | 718.77 | 699.59 | 15192.20 |  |
| 强度指标 | *cu*=25 kPa, *φu*=22° | Table 4 | 13:26 | 727.36 | 712.54 | 6740.95 |  |